{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["фанера","дюбели","псбс,пеноплэкс","роквул","урса,изовер","изорок","парок","пленки","рулонные","МЧ","Кирпич","смеси","отделка"],"not_rendered":{"charts":0,"images":18,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"фанера","index":0,"n_rows":104,"n_cols":10,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[103,7,103,9],[101,7,101,9],[99,7,99,9],[100,7,100,9],[102,7,102,9],[103,1,103,3],[96,4,96,6],[97,4,97,6],[98,4,98,6],[99,4,99,6],[100,4,100,6],[101,4,101,6],[102,4,102,6],[103,4,103,6],[99,1,99,3],[100,1,100,3],[101,1,101,3],[102,1,102,3],[95,7,95,9],[96,1,96,3],[97,1,97,3],[98,1,98,3],[96,7,96,9],[97,7,97,9],[98,7,98,9],[93,0,93,6],[94,0,95,0],[94,1,94,3],[94,4,94,6],[95,1,95,3],[95,4,95,6],[61,0,61,6],[72,0,72,6],[62,0,63,0],[62,1,62,3],[62,4,62,6],[73,1,73,3],[85,0,85,6],[86,0,87,0],[86,1,86,3],[86,4,86,6],[73,4,73,6],[73,0,74,0],[5,0,5,6],[16,0,16,6],[33,0,33,6],[49,0,49,6],[6,4,6,6],[17,4,17,6],[34,4,34,6],[6,0,7,0],[17,1,17,3],[34,1,34,3],[50,1,50,3],[50,0,51,0],[28,1,28,3],[28,4,28,6],[47,0,47,6],[34,0,35,0],[45,0,45,6],[50,4,50,6],[0,7,3,9],[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[27,0,27,6],[28,0,29,0],[6,1,6,3],[17,0,18,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Компания Технология Качества",{"$nulls":6},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                 www.techstroy-k.ru"]
[]
[]
["Ламинированная фанера   2,44х1,22"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[6,48849.99552091731,872.5,293.0999731255039,43769.59598674192,781.76,262.61757592045154,40643.196273403206,725.92,243.85917764041926]
[9,43577.74194511631,1167.5,392.1996775060468,39045.65678282422,1046.08,351.41091104541795,36256.68129833677,971.36,326.3101316850309]
[12,41816.435993908446,1493.75,501.79723192690136,37467.52665054198,1338.4,449.6103198065037,34791.27474693183,1242.8,417.49529696318194]
[15,37512.31747738063,1675,562.6847621607095,33611.03645973305,1500.8,504.16554689599576,31210.248141180688,1393.6,468.15372211771034]
[18,32473.349458030993,1740,584.5202902445579,29096.121114395777,1559.04,523.730180059124,27017.826749081793,1447.68,486.32088148347225]
[21,32453.353553192308,2028.75,681.5204246170384,29078.204783660316,1817.76,610.6423004568666,27001.190156256005,1687.92,567.024993281376]
[24,35727.68297052764,2552.5,857.4643912926633,32012.003941592764,2287.04,768.2880945982264,29725.432231479,2123.68,713.410373555496]
[]
["Ламинированная фанера   3х1,5"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[6,47685.18518518519,1287.5,286.11111111111114,42725.92592592593,1153.6,256.35555555555555,39674.07407407407,1071.2,238.04444444444445]
[9,44660.493827160484,1808.75,401.9444444444444,40015.80246913581,1620.64,360.14222222222224,37157.530864197535,1504.88,334.4177777777778]
[12,42870.37037037037,2315,514.4444444444445,38411.851851851854,2074.24,460.94222222222226,35668.14814814815,1926.08,428.01777777777784]
[15,36592.59259259259,2470,548.8888888888889,32786.96296296297,2213.12,491.8044444444445,30445.037037037036,2055.04,456.67555555555555]
[18,32453.7037037037,2628.75,584.1666666666666,29078.51851851852,2355.36,523.4133333333333,27001.481481481478,2187.12,486.02666666666664]
[21,32460.31746031746,3067.5,681.6666666666666,29084.444444444445,2748.48,610.7733333333334,27006.98412698413,2552.16,567.1466666666668]
[24,34791.666666666664,3757.5,835,31173.333333333332,3366.72,748.16,28946.66666666667,3126.24,694.72]
[]
["Ламинированная фанера Китай   2,44х1,22"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[18,30630.39356206516,1641.25,551.3470841171728,27444.83263161038,1470.56,494.00698736898687,25484.487443638212,1365.52,458.7207739854878]
[21,30633.726212871603,1915,643.3082504703037,27447.81868673296,1715.84,576.4041924213922,25487.260209109176,1593.28,535.2324643912926]
[]
["Хвойная фанера   2,44х1,22"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[6,24634.9547612649,440,147.8097285675894,22072.919466093343,394.24,132.43751679656006,20496.282361372392,366.08,122.97769416823435]
[9,23421.86986771776,627.5,210.79682880945984,20985.995401475113,562.24,188.87395861327602,19486.995729941176,522.08,175.38296156947058]
[12,22815.3274209442,815,273.78392905133035,20442.533369166,730.24,245.310400429992,18982.352414225566,678.08,227.78822897070683]
[15,22311.43061900923,996.25,334.6714592851384,19991.041834632273,892.64,299.86562751948406,18563.11027501568,828.88,278.44665412523517]
[18,21975.499417719253,1177.5,395.55898951894653,19690.04747827645,1055.04,354.42085460897613,18283.615515542417,979.68,329.1050792797635]
[21,21995.49532255794,1375,461.9054017737168,19707.96380901192,1232,413.8672399892503,18300.252108368204,1144,384.3052942757323]
[24,21520.592582639078,1537.5,516.4942219833379,19282.450954044616,1377.6,462.77882289707077,17905.133028755714,1279.2,429.7231926901371]
[]
[]
["Компания Технология Качества"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                 www.techstroy-k.ru"]
[]
["Березовая фанера ФСФ  2,44х1,22"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[4,37477.32464391293,446.25,149.90929857565172,33579.68288094599,399.84,134.31873152378395,31181.13410373556,371.28,124.72453641494224]
[6,33593.12012899758,600,201.5587207739855,30099.435635581835,537.6,180.59661381349102,27949.475947325987,499.2,167.69685568395593]
[9,29767.237003195085,797.5,267.90513302875576,26671.444354862797,714.56,240.04299919376516,24766.341186658305,663.52,222.89707067992475]
[12,26804.510436262655,957.5,321.65412523515187,24016.84135089134,857.92,288.2020962106961,22301.352682970526,796.64,267.6162321956463]
[15,25754.72543223148,1150,386.3208814834722,23076.233987279407,1030.4,346.14350980919113,21427.93155961659,956.8,321.4189733942489]
[18,25358.139986264145,1358.75,456.4465197527546,22720.893427692678,1217.44,408.9760816984682,21097.97246857177,1130.48,379.76350443429186]
[21,25254.827811264255,1578.75,530.3513840365493,22628.325718892775,1414.56,475.19484009674824,21012.01673897186,1313.52,441.25235151840906]
[24,24564.96909432948,1755,589.5592582639075,22010.212308519218,1572.48,528.2450954044613,20438.054286482133,1460.16,490.5133028755712]
[]
["Березовая фанера ФСФ  3х1,5"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[6.5,29358.97435897436,858.75,190.83333333333334,26305.641025641027,769.44,170.98666666666668,24426.666666666668,714.48,158.77333333333334]
[9,25802.469135802465,1045,232.2222222222222,23119.012345679013,936.32,208.07111111111112,21467.654320987655,869.44,193.20888888888888]
[12,24444.44444444444,1320,293.3333333333333,21902.22222222222,1182.72,262.82666666666665,20337.777777777777,1098.24,244.0533333333333]
[15,23388.888888888887,1578.75,350.8333333333333,20956.444444444445,1414.56,314.3466666666667,19459.555555555555,1313.52,291.8933333333333]
[18,22407.407407407405,1815,403.3333333333333,20077.037037037036,1626.24,361.3866666666667,18642.962962962964,1510.08,335.5733333333334]
[21,22473.54497354497,2123.75,471.9444444444444,20136.2962962963,1902.88,422.8622222222223,18697.989417989418,1766.96,392.65777777777777]
[24,22766.203703703704,2458.75,546.3888888888889,20398.518518518522,2203.04,489.5644444444445,18941.48148148148,2045.68,454.59555555555556]
[]
["Березовая фанера  ФК  1,525х1,525"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[4,27277.613544746036,253.75,109.11045417898414,24440.74173609245,227.36,97.7629669443698,22694.974469228702,211.12,90.7798978769148]
[6,24455.791453910235,341.25,146.73474872346142,21912.38914270358,305.76,131.47433485622147,20347.218489653318,283.92,122.08331093791992]
[8,23380.811609782315,435,187.04649287825853,20949.207202364956,389.76,167.59365761891965,19452.835259338888,361.92,155.6226820747111]
[10,22467.07874227358,522.5,224.67078742273583,20130.50255307713,468.16,201.3050255307713,18692.609513571624,434.72,186.92609513571622]
[12,21902.714324106422,611.25,262.83257188927706,19624.83203439936,547.68,235.49798441279228,18223.058317656545,508.56,218.67669981187854]
[15,21284.60091373287,742.5,319.269013705993,19071.002418704647,665.28,286.06503628056976,17708.78796022575,617.76,265.6318194033862]
[18,20782.943653139835,870,374.09298575651707,18621.517513213294,779.52,335.1873152378393,17291.409119412347,723.84,311.2453641494222]
[20,21418.97339424886,996.25,428.37946788497715,19191.40016124698,892.64,383.82800322493955,17820.585864015047,828.88,356.411717280301]
[21,21397.217849784363,1045,449.34157484547165,19171.90719340679,936.32,402.6100510615426,17802.485251020593,869.44,373.85219027143245]
[]
["ОСП (Ориентир-струж. плита)"]
["Толщина, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3","лист","м2","м3","лист","м2","м3","лист","м2"]
[9,20622.222222222223,580,185.6,18477.51111111111,519.68,166.29760000000002,17157.688888888886,482.56,154.4192]
[12,21433.333333333332,803.75,257.2,19204.26666666667,720.16,230.45120000000003,17832.533333333333,668.72,213.9904]
[15,22880,1072.5,343.2,20500.48,960.96,307.5072,19036.16,892.32,285.5424]
[18,22888.88888888889,1287.5,412,20508.44444444445,1153.6,369.15200000000004,19043.555555555555,1071.2,342.784]
[]
["БРУС (естественная влажность)"]
["Размер, мм","Цена, руб",null,null,"Мин., руб"]
[null,"м3",null,null,"м3",null,null,"м3"]
["50х50",9000,null,null,8625,null,null,8100]
["100х50",7440,null,null,7130,null,null,6696]
["100х100",7440,null,null,7130,null,null,6696]
["100х150",7440,null,null,7130,null,null,6696]
["100х200",7800,null,null,7475,null,null,7020]
["150х150",7440,null,null,7130,null,null,6696]
["150х200",7800,null,null,7475,null,null,7020]
["200х200",7800,null,null,7475,null,null,7020]

{"sheet":"дюбели","index":1,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,10,3,11],[2,0,2,9],[0,0,0,9],[4,0,4,9],[30,0,30,9],[21,0,21,9],[3,0,3,9],[5,1,6,1],[5,8,5,9],[5,5,6,5],[5,2,6,2],[5,0,6,0],[8,0,20,0],[7,0,7,9],[42,0,43,0],[5,3,6,4],[23,0,29,0],[31,0,38,0],[22,0,22,9],[5,6,5,7],[41,0,41,9],[39,0,39,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Компания Технология Качества",{"$nulls":9},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                                              www.techstroy-k.ru"]
[]
["Инсепт"]
["Рисунок","Уп. шт","Номер по каталогу","Размер дюбеля,мм",null,"Толщина изоляции","Цена р",null,"мин., р"]
[{"$nulls":6},"уп.","шт.","уп.","шт."]
["Дюбель для крепления термоизоляции с пластмассовым и стальным оцинкованным гвоздём."]
[null,800,"Kl-90",10,90,"30-50",1728,2.16,1166.4,1.4580000000000002,984.96,1.2312]
[null,500,"Kl-120",10,120,"60-70",1390,2.78,938.25,1.8765,792.3,1.5845999999999998]
[null,400,"Kl-140",10,140,"80-90",1224,3.06,826.2,2.0655,697.68,1.7442]
[null,400,"Kl-160",10,160,"100-110",1416,3.54,955.8,2.3895000000000004,807.12,2.0178]
[null,400,"Kl-180",10,180,"120-130",1600,4,1080,2.7,912,2.28]
[null,300,"Kl-200",10,200,"130-150",2232,7.44,1506.6,5.022,1272.24,4.2408]
[null,800,"KI-90M",10,90,"30-50",2704,3.38,1825.2,2.2815,1541.28,1.9265999999999999]
[null,500,"KI-120M",10,120,"60-70",2230,4.46,1505.25,3.0105,1271.1,2.5422]
[null,400,"KI-140M",10,140,"80-90",2064,5.16,1393.2,3.4830000000000005,1176.48,2.9412]
[null,400,"KI-160M",10,160,"100-110",2384,5.96,1609.2,4.023000000000001,1358.88,3.3971999999999998]
[null,400,"KI-180M",10,180,"120-130",2648,6.62,1787.4,4.468500000000001,1509.36,3.7733999999999996]
[null,300,"KI-200M",10,200,"140-150",2352,7.84,1587.6,5.292,1340.64,4.4688]
[null,200,"KI-260M",10,260,"190-200",2880,14.4,1944,9.72,1641.6,8.208]
[]
["Дюбель для крепления термоизоляции на кровле"]
[null,400,"GOW045",45,null,"60-90",2376,5.94,1603.8,4.009500000000001,1354.32,3.3858]
[null,350,"GOW065",65,null,"80-130",2492,7.12,1682.1,4.806,1420.44,4.0584]
[null,200,"GOW085",85,null,"100-170",1664,8.32,1123.2,5.6160000000000005,948.48,4.7424]
[null,250,"GOK085",85,null,"100-170",1905,7.62,1285.875,5.1435,1085.85,4.3434]
[null,250,"GOK105",105,null,"120-200",1740,6.96,1174.5,4.698,991.8,3.9671999999999996]
[null,200,"GOK135",135,null,"150-250",1392,6.96,939.6,4.698,793.44,3.9671999999999996]
[null,150,"GOK155",155,null,"180-300",1602,10.68,1081.35,7.2090000000000005,913.14,6.087599999999999]
["Шуруп для крепления термоизоляции на кровле, покрытие-xylan 500, наконечник-сверло."]
[null,250,"WX+4840",20,"4,8*40",15,950,3.8,641.25,2.565,541.5,2.166]
[null,250,"WX+4850",12,"4,8*50",25,610,2.44,411.75,1.647,347.7,1.3907999999999998]
[null,250,"WX+4860",12,"4,8*60",35,680,2.72,459,1.8360000000000003,387.6,1.5504]
[null,250,"WX+4870",12,"4,8*70",45,1190,4.76,803.25,3.213,678.3,2.7131999999999996]
[null,250,"WX+4880",8,"4,8*80",55,1190,4.76,803.25,3.213,678.3,2.7131999999999996]
[null,100,"WX+48100",12,"4,8*100",75,762,7.62,514.35,5.1435,434.34,4.3434]
[null,100,"WX+48120",12,"4,8*120",95,1308,13.08,882.9,8.829,745.56,7.4556]
[null,100,"WX+48140",8,"4,8*140",115,1664,16.64,1123.2,11.232000000000001,948.48,9.4848]
[" Шуруп для крепления термоизоляции на кровле, покрытие-xylan 500, острый наконечник."]
[null,200,"W048100",12,"4,8*100",75,1032,5.16,696.6,3.4830000000000005,588.24,2.9412]
["Шуруп для крепления термоизоляции на кровле, покрытие-xylan 500, наконечник-сверло."]
[null,100,"WB/48160",8,"4,8*160","135-145",1904,19.04,1285.2,12.852,1085.28,10.852799999999998]
[null,100,"WB/48170",8,"4,8*170","155-165",1834,18.34,1237.95,12.3795,1045.38,10.4538]

{"sheet":"псбс,пеноплэкс","index":2,"n_rows":65,"n_cols":14,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,9],[7,10,7,11],[8,10,8,11],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,10,11,11],[15,10,15,11],[12,10,12,11],[13,10,13,11],[14,10,14,11],[13,7,13,9],[9,7,9,9],[10,7,10,9],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[21,1,27,1],[0,12,3,13],[2,0,2,11],[0,0,0,11],[3,0,3,11],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[8,7,8,9],[11,7,11,9],[12,7,12,9],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[5,7,6,9],[4,0,4,11],[7,0,7,1],[5,10,6,11],[7,5,7,6],[5,0,6,1],[5,2,5,4],[7,7,7,9],[5,5,6,6],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[15,5,15,6],[14,7,14,9],[37,10,37,11],[29,2,33,2],[37,5,37,7],[37,8,37,9],[17,0,17,11],[21,0,27,0],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,1,19,1],[28,0,28,11],[29,1,33,1],[18,0,19,0],[29,0,33,0],[18,2,18,4],[21,3,27,3],[21,2,27,2],[20,0,20,11],[18,10,18,11],[39,0,46,0],[37,2,37,4],[29,3,33,3],[37,1,38,1],[37,0,38,0],[36,0,36,11],[50,5,50,7],[50,10,50,11],[39,1,46,1],[39,2,46,2],[39,3,46,3],[53,5,53,7],[52,10,52,11],[48,0,48,11],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,49,4],[49,5,49,7],[49,8,49,9],[49,10,49,11],[50,8,50,9],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[51,0,51,11],[52,0,57,0],[52,1,57,1],[52,2,57,2],[52,8,52,9],[55,8,55,9],[56,8,56,9],[52,5,52,7],[53,8,53,9],[54,8,54,9],[56,10,56,11],[53,10,53,11],[54,10,54,11],[55,10,55,11],[52,12,52,13],[53,12,53,13],[54,12,54,13],[55,12,55,13],[60,12,60,13],[57,8,57,9],[57,5,57,7],[57,10,57,11],[59,5,59,7],[56,5,56,7],[56,12,56,13],[57,12,57,13],[59,12,59,13],[58,0,58,11],[59,0,64,0],[59,1,64,1],[59,2,64,2],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[61,5,61,7],[63,5,63,7],[60,10,60,11],[63,8,63,9],[63,10,63,11],[62,5,62,7],[60,5,60,7],[60,8,60,9],[63,12,63,13],[61,8,61,9],[62,12,62,13],[61,12,61,13],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[61,10,61,11],[64,5,64,7],[64,8,64,9],[64,10,64,11],[64,12,64,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Компания Технология Качества",{"$nulls":11},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                              www.techstroy-k.ru"]
[]
["Пенопласт"]
["Наименование",null,"Размеры, мм",null,null,"Плотн. кг/м3",null,"Цена р/м3",null,null,"Мин., р/м3"]
[null,null,"Длина","Ширина","Толщ"]
["Пенопласт 15у",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","9-10",null,1137.5,null,null,1019.2,null,946.4]
["Пенопласт 15",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","11-13",null,1500,null,null,1344,null,1248]
["Пенопласт 15Т (25У)",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","13-14",null,1737.5,null,null,1556.8,null,1445.6]
["Пенопласт 25",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","16-17",null,1900,null,null,1702.4,null,1580.8]
["Пенопласт 25ф (фасадная)",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","18",null,2075,null,null,1859.2,null,1726.4]
["Пенопласт 35У (25Т)",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","21-23",null,2525,null,null,2262.4,null,2100.8]
["Пенопласт 35",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","26-27",null,3006.25,null,null,2693.6,null,2501.2]
["Пенопласт 50У (М35Т)",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","30-32",null,3493.75,null,null,3130.4,null,2906.8]
["Пенопласт 50",null,"1000-5000","1000-2000","20-500","36-37",null,4243.75,null,null,3802.4,null,3530.8]
[]
["ПЕНОПЛЭКС"]
["Название","Описание","Размеры, мм",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена р",null,"Мин., р"]
[null,null,"Длина","Ширина","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","м2","м3"]
["Общестроительная изоляция"]
["Пеноплэкс ТИП 35","Плотность: 29,5-38,5 кг/м3. Теплопроводность: 0,028 Вт/мК Экструдированные пенополистирольные плиты. Теплоизоляция крыш, полов и стен; теплоизоляция фундаментов и подвалов, промышленных холодильных камер и термофургонов.",1200,600,20,20,14.4,0.288,96.25,4812.5,86.24,4312,80.08,4004]
[{"$nulls":4},30,14,10.08,0.3024,144.375,4812.5,129.36,4312,120.12,4004]
[{"$nulls":4},40,10,7.2,0.288,192.5,4812.5,172.48,4312,160.16,4004]
[{"$nulls":4},50,8,5.76,0.288,240.625,4812.5,215.6,4312,200.2,4004]
[{"$nulls":4},60,7,5.04,0.3024,288.75,4812.5,258.72,4312,240.24,4004]
[{"$nulls":4},80,5,3.6,0.288,385,4812.5,344.96,4312,320.32,4004]
[{"$nulls":4},100,4,2.88,0.288,481.25,4812.5,431.2,4312,400.4,4004]
["Автодорожная изоляция"]
["Пеноплэкс ТИП 45","Плотность: 38,6-50 кг/м3. Теплопроводность: 0,030 Вт/мК Экструдированные пенополистирольные плиты. Теплоизоляция холодильных камер и термофургонов, подложки для авто и железных дорог, аэропортов",2400,600,40,10,14.4,0.576,235,5875,210.56,5264,195.52,4888]
[{"$nulls":4},50,8,11.52,0.576,293.75,5875,263.2,5264,244.4,4888]
[{"$nulls":4},60,7,10.08,0.605,352.5,5875,315.84,5264,293.28,4888]
[{"$nulls":4},80,5,7.2,0.576,470,5875,421.12,5264,391.04,4888]
[{"$nulls":4},100,4,5.76,0.576,587.5,5875,526.4,5264,488.8,4888]
[]
[]
["Экструдированный пенополистирол URSA XPS"]
["Название","Описание","Размеры, мм",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена р",null,"Мин., р"]
[null,null,"Длина","Ширина","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","м2","м3"]
["URSA XPS N-III","Плотность: 35 кг/м3 Гладкая поверхность Фальц прямой (I) или ступенчатый (L). Применяется для теплоизоляция полов, кровель, по периметру цоколя, фундаментов, подвальных помещений, тепловых мостиков",1250,600,30,14,10.5,0.3,136.875,4562.5,157.08,4088,157.08,3796]
[{"$nulls":4},40,10,7.5,0.3,182.5,4562.5,209.44,4088,209.44,3796]
[{"$nulls":4},50,8,6,0.3,228.125,4562.5,261.8,4088,261.8,3796]
[{"$nulls":4},60,7,5.3,0.315,273.75,4562.5,314.16,4088,314.16,3796]
[{"$nulls":4},80,5,3.8,0.3,365,4562.5,418.88,4088,418.88,3796]
[{"$nulls":4},100,4,3,0.3,456.25,4562.5,523.6,4088,523.6,3796]
[{"$nulls":4},120,3,2.3,0.27,547.5,4562.5,628.32,4088,628.32,3796]
[{"$nulls":4},140,3,2.3,0.3,638.75,4562.5,733.04,4088,733.04,3796]
[]
["Джермофлекс (вспененный полиэтилен)"]
["Название","Описание","Размеры, мм",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена р",null,"Мин., р"]
[null,null,"Ширина","Длина","Толщ","м2",null,null,"м2",null,"м2"]
["не фольгированный"]
["Джермофлекс ","не фольгированный вспененный полиэтилен",1050,50000,2,52.5,null,null,18,null,13.5,null,10.8]
[null,null,null,50000,3,52.5,null,null,20,null,15,null,12]
[null,null,null,50000,4,52.5,null,null,30,null,22.5,null,18]
[null,null,null,50000,5,52.5,null,null,36,null,27,null,21.6]
[null,null,null,50000,8,52.5,null,null,54,null,40.5,null,32.4]
[null,null,null,25000,10,26.25,null,null,58,null,43.5,null,34.8]
[" фольгированный"]
["Джермофлекс ","фольгированный вспененный полиэтилен",1200,30000,2,36,null,null,46,null,34.5,null,27.6]
[null,null,null,30000,3,36,null,null,50,null,37.5,null,30]
[null,null,null,30000,4,36,null,null,52,null,39,null,31.2]
[null,null,null,30000,5,36,null,null,60,null,45,null,36]
[null,null,null,15000,8,18,null,null,84,null,63,null,50.4]
[null,null,null,15000,10,18,null,null,90,null,67.5,null,54]

{"sheet":"роквул","index":3,"n_rows":131,"n_cols":14,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,0,101,0],[96,1,101,1],[102,1,110,1],[111,1,122,1],[117,0,122,0],[111,0,116,0],[102,0,110,0],[123,0,130,0],[123,1,130,1],[70,0,70,11],[86,0,91,0],[74,8,74,9],[86,1,91,1],[74,10,74,11],[76,0,85,0],[76,1,85,1],[74,1,75,1],[74,2,74,4],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[0,0,0,11],[74,0,75,0],[46,1,47,1],[46,0,47,0],[48,1,52,1],[48,0,52,0],[72,0,72,11],[42,1,45,1],[42,0,45,0],[74,5,74,7],[0,12,3,13],[73,0,73,11],[60,1,66,1],[60,0,66,0],[67,1,68,1],[18,1,27,1],[18,0,27,0],[3,0,3,11],[2,0,2,11],[5,8,5,9],[5,2,5,4],[5,1,6,1],[5,0,6,0],[4,0,4,11],[53,1,59,1],[53,0,59,0],[5,10,5,11],[5,5,5,7],[28,1,34,1],[28,0,34,0],[7,1,17,1],[7,0,17,0],[35,1,41,1],[35,0,41,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Компания Технология Качества",{"$nulls":11},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                               www.techstroy-k.ru"]
[]
["Теплоизоляция Роквул (ROCKWOOL)"]
["Наименование","Применение","Размеры",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена руб",null,"Мин., руб"]
[null,null,"Длина","Ширина","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","м2","м3"]
["ЛАЙТ БАТТС","Ненагружаемые конструкции",1000,600,50,10,6,0.3,89.125,1782.5,85.25,1705,81.375,1627.5]
[null,null,1000,600,60,8,4.8,0.28800000000000003,106.95,1782.5,102.3,1705,97.65,1627.5]
[null,null,1000,600,70,8,4.8,0.336,124.775,1782.5,119.35,1705,113.925,1627.5]
[null,null,1000,600,80,6,3.5999999999999996,0.28800000000000003,142.6,1782.5,136.4,1705,130.2,1627.5]
[null,null,1000,600,100,5,3,0.3,178.25,1782.5,170.5,1705,162.75,1627.5]
[null,null,1000,600,110,4,2.4,0.264,196.075,1782.5,187.55,1705,179.025,1627.5]
[null,null,1000,600,130,3,1.7999999999999998,0.23399999999999999,231.725,1782.5,221.65,1705,211.575,1627.5]
[null,null,1000,600,140,3,1.7999999999999998,0.252,249.55,1782.5,238.7,1705,227.85,1627.5]
[null,null,1000,600,150,3,1.7999999999999998,0.27,267.375,1782.5,255.75,1705,244.125,1627.5]
[null,null,1000,600,190,2,1.2,0.228,338.675,1782.5,323.95,1705,309.225,1627.5]
[null,null,1000,600,200,2,1.2,0.24,356.5,1782.5,341,1705,325.5,1627.5]
["КАВИТИ БАТТС","Средний слой в слоистых кладках",1000,600,50,10,6,0.3,91.0225,1820.45,87.065,1741.3,83.1075,1662.15]
[null,null,1000,600,60,8,4.8,0.28800000000000003,109.22699999999999,1820.45,104.47800000000001,1741.3,99.729,1662.15]
[null,null,1000,600,70,8,4.8,0.336,127.43149999999999,1820.45,121.89100000000002,1741.3,116.3505,1662.15]
[null,null,1000,600,80,6,3.5999999999999996,0.28800000000000003,145.636,1820.45,139.304,1741.3,132.972,1662.15]
[null,null,1000,600,100,5,3,0.3,182.045,1820.45,174.13,1741.3,166.215,1662.15]
[null,null,1000,600,110,4,2.4,0.264,200.24949999999998,1820.45,191.54300000000003,1741.3,182.8365,1662.15]
[null,null,1000,600,150,3,1.7999999999999998,0.27,273.0675,1820.45,261.195,1741.3,249.3225,1662.15]
[null,null,1000,600,160,3,1.7999999999999998,0.28800000000000003,291.272,1820.45,278.608,1741.3,265.944,1662.15]
[null,null,1000,600,190,2,1.2,0.228,345.8854999999999,1820.45,330.84700000000004,1741.3,315.8085,1662.15]
[null,null,1000,600,200,2,1.2,0.24,364.09,1820.45,348.26,1741.3,332.43,1662.15]
["ВЕНТИ БАТТС","Теплоизоляция вентилируемых фасадов",1000,600,50,6,3.5999999999999996,0.17999999999999997,163.875,3277.5,156.75,3135,149.625,2992.5]
[null,null,1000,600,60,4,2.4,0.14400000000000002,196.65,3277.5,188.1,3135,179.55,2992.5]
[null,null,1000,600,90,4,2.4,0.216,294.975,3277.5,282.15,3135,269.325,2992.5]
[null,null,1000,600,100,3,1.7999999999999998,0.17999999999999997,327.75,3277.5,313.5,3135,299.25,2992.5]
[null,null,1000,600,110,3,1.7999999999999998,0.19799999999999998,360.525,3277.5,344.85,3135,329.175,2992.5]
[null,null,1000,600,120,2,1.2,0.14400000000000002,393.3,3277.5,376.2,3135,359.1,2992.5]
[null,null,1000,600,180,2,1.2,0.216,589.95,3277.5,564.3,3135,538.65,2992.5]
["РУФ БАТТС Н","Нижний слой в кровельной изоляции",1000,600,50,6,3.5999999999999996,0.17999999999999997,197.0525,3941.05,188.485,3769.7,179.9175,3598.35]
[null,null,1000,600,60,4,2.4,0.14400000000000002,236.46299999999997,3941.05,226.18200000000002,3769.7,215.90100000000004,3598.35]
[null,null,1000,600,90,4,2.4,0.216,354.6945,3941.05,339.273,3769.7,323.85150000000004,3598.35]
[null,null,1000,600,100,3,1.7999999999999998,0.17999999999999997,394.105,3941.05,376.97,3769.7,359.835,3598.35]
[null,null,1000,600,110,3,1.7999999999999998,0.19799999999999998,433.5154999999999,3941.05,414.66700000000003,3769.7,395.8185000000001,3598.35]
[null,null,1000,600,120,2,1.2,0.14400000000000002,472.92599999999993,3941.05,452.36400000000003,3769.7,431.8020000000001,3598.35]
[null,null,1000,600,180,2,1.2,0.216,709.389,3941.05,678.546,3769.7,647.7030000000001,3598.35]
["РУФ БАТТС","Кровельная изоляция",1000,600,50,4,2.4,0.12,290.145,5802.9,277.53,5550.6,264.915,5298.3]
[null,null,1000,600,70,4,2.4,0.168,406.203,5802.9,388.542,5550.6,370.881,5298.3]
[null,null,1000,600,80,2,1.2,0.096,464.232,5802.9,444.048,5550.6,423.864,5298.3]
[null,null,1000,600,150,2,1.2,0.18,870.435,5802.9,832.59,5550.6,794.745,5298.3]
["РУФ БАТТС В","Верхний слой в кровельной изоляции",1000,600,40,4,2.4,0.096,278.576,6964.4,266.464,6661.6,254.352,6358.8]
[null,null,1000,600,50,4,2.4,0.12,348.22,6964.4,333.08,6661.6,317.94,6358.8]
["ФАСАД БАТТС","Теплоизоляция штукатурных фасадов",1200,500,50,4,2.4,0.12,269.3875,5387.75,257.675,5153.5,245.9625,4919.25]
[null,null,1200,500,60,2,1.2,0.07200000000000001,323.265,5387.75,309.21,5153.5,295.155,4919.25]
[null,null,1200,500,100,2,1.2,0.12,590.18,5901.8,564.52,5645.2,538.86,5388.6]
[null,null,1200,500,110,1,0.6,0.066,649.1979999999999,5901.8,620.9720000000001,5645.2,592.746,5388.6]
[null,null,1200,500,170,1,0.6,0.10200000000000001,1003.3059999999999,5901.8,959.6840000000001,5645.2,916.0620000000001,5388.6]
["БЕТОНЭЛЕМЕНТ БАТТС","Средний слой в железобетонных панелях",1000,600,50,6,3.5999999999999996,0.17999999999999997,175.375,3507.5,167.75,3355,160.125,3202.5]
[null,null,1000,600,60,4,2.4,0.14400000000000002,210.45,3507.5,201.3,3355,192.15,3202.5]
[null,null,1000,600,90,4,2.4,0.216,315.675,3507.5,301.95,3355,288.225,3202.5]
[null,null,1000,600,100,3,1.7999999999999998,0.17999999999999997,350.75,3507.5,335.5,3355,320.25,3202.5]
[null,null,1000,600,110,3,1.7999999999999998,0.19799999999999998,385.825,3507.5,369.05,3355,352.275,3202.5]
[null,null,1000,600,120,2,1.2,0.14400000000000002,420.9,3507.5,402.6,3355,384.3,3202.5]
[null,null,1000,600,180,2,1.2,0.216,631.35,3507.5,603.9,3355,576.45,3202.5]
["ПЛАСТЕР БАТТС","Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.",1000,600,50,6,3.5999999999999996,0.17999999999999997,189.29,3785.8,181.06,3621.2,172.83,3456.6]
[null,null,1000,600,60,4,2.4,0.14400000000000002,227.14799999999997,3785.8,217.27200000000002,3621.2,207.39600000000002,3456.6]
[null,null,1000,600,90,4,2.4,0.216,340.722,3785.8,325.908,3621.2,311.09400000000005,3456.6]
[null,null,1000,600,100,3,1.7999999999999998,0.17999999999999997,378.58,3785.8,362.12,3621.2,345.66,3456.6]
[null,null,1000,600,110,3,1.7999999999999998,0.19799999999999998,416.43799999999993,3785.8,398.33200000000005,3621.2,380.22600000000006,3456.6]
[null,null,1000,600,120,2,1.2,0.14400000000000002,454.29599999999994,3785.8,434.54400000000004,3621.2,414.79200000000003,3456.6]
[null,null,1000,600,180,2,1.2,0.216,681.444,3785.8,651.816,3621.2,622.1880000000001,3456.6]
["СЭНДВИЧ БАТТС К - кровельный","Средний слой в металлических \"сэндвич\" панелях",{"$nulls":7},5822.45,null,5569.3,null,5316.15]
["СЭНДВИЧ БАТТС С - стеновой",{"$nulls":8},4158.4,null,3977.6,null,3796.8]
[]
["Компания Технология Качества"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                               www.techstroy-k.ru"]
[]
["Наименование","Применение","Размеры",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена руб",null,"Мин., руб"]
[null,null,"Длина","Ширина","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","м2","м3"]
["АКУСТИК БАТТС","Звукопоглощающие плиты. Звукоизоляция ненагружаемых конструкций. С особым успехом применяются в каркасно-обшивных перегородках",1000,600,50,12,7.199999999999999,0.35999999999999993,105.11,2102.2,100.54,2010.8,95.97,1919.4]
[null,null,1000,600,60,8,4.8,0.28800000000000003,126.13199999999999,2102.2,120.64800000000001,2010.8,115.164,1919.4]
[null,null,1000,600,75,8,4.8,0.36,157.665,2102.2,150.81,2010.8,143.955,1919.4]
[null,null,1000,600,80,6,3.5999999999999996,0.28800000000000003,168.176,2102.2,160.864,2010.8,153.552,1919.4]
[null,null,1000,600,100,6,3.5999999999999996,0.35999999999999993,210.22,2102.2,201.08,2010.8,191.94,1919.4]
[null,null,1000,600,110,4,2.4,0.264,231.24199999999996,2102.2,221.18800000000002,2010.8,211.134,1919.4]
[null,null,1000,600,150,4,2.4,0.36,315.33,2102.2,301.62,2010.8,287.91,1919.4]
[null,null,1000,600,160,3,1.7999999999999998,0.28800000000000003,336.352,2102.2,321.728,2010.8,307.104,1919.4]
[null,null,1000,600,190,3,1.7999999999999998,0.34199999999999997,399.41799999999995,2102.2,382.0520000000001,2010.8,364.686,1919.4]
[null,null,1000,600,200,2,1.2,0.24,420.44,2102.2,402.16,2010.8,383.88,1919.4]
["ФЛОР БАТТС","Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа",1000,600,50,4,2.4,0.12,207.805,4156.1,198.77,3975.4,189.735,3794.7]
[null,null,1000,600,70,4,2.4,0.168,290.92699999999996,4156.1,278.2780000000001,3975.4,265.629,3794.7]
[null,null,1000,600,80,2,1.2,0.096,332.48799999999994,4156.1,318.03200000000004,3975.4,303.576,3794.7]
[null,null,1000,600,150,2,1.2,0.18,623.415,4156.1,596.31,3975.4,569.205,3794.7]
[null,null,1000,600,160,1,0.6,0.096,664.9759999999999,4156.1,636.0640000000001,3975.4,607.152,3794.7]
[null,null,1000,600,170,1,0.6,0.10200000000000001,706.5369999999999,4156.1,675.8180000000001,3975.4,645.099,3794.7]
["ФЛОР БАТТС И","Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа",1000,600,50,4,2.4,0.12,270.595,5411.9,258.83,5176.6,247.065,4941.3]
[null,null,1000,600,70,4,2.4,0.168,378.833,5411.9,362.362,5176.6,345.891,4941.3]
[null,null,1000,600,80,2,1.2,0.096,432.952,5411.9,414.128,5176.6,395.304,4941.3]
[null,null,1000,600,150,2,1.2,0.18,811.785,5411.9,776.49,5176.6,741.195,4941.3]
["РУФ БАТТС C","Кровельная изоляция",1000,600,50,4,2.4,0.12,207.0575,4141.15,198.055,3961.1,189.0525,3781.05]
[null,null,1000,600,70,4,2.4,0.168,289.8805,4141.15,277.277,3961.1,264.6735,3781.05]
[null,null,1000,600,80,2,1.2,0.096,331.292,4141.15,316.888,3961.1,302.484,3781.05]
[null,null,1000,600,150,2,1.2,0.18,621.1725,4141.15,594.165,3961.1,567.1575,3781.05]
[null,null,1000,600,160,1,0.6,0.096,662.584,4141.15,633.776,3961.1,604.968,3781.05]
[null,null,1000,600,170,1,0.6,0.10200000000000001,703.9954999999999,4141.15,673.3870000000002,3961.1,642.7785,3781.05]
["ВЕНТИ БАТТС Д","Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется",1000,600,80,7,4.2,0.336,255.76,3197,244.64,3058,233.52,2919]
[null,null,1000,600,90,6,3.5999999999999996,0.32399999999999995,268.272,2980.8,256.608,2851.2,244.944,2721.6]
[null,null,1000,600,100,6,3.5999999999999996,0.35999999999999993,276,2760,264,2640,252,2520]
[null,null,1000,600,110,5,3,0.33,294.492,2677.2,281.688,2560.8,268.884,2444.4]
[null,null,1000,600,120,5,3,0.36,312.432,2603.6,298.848,2490.4,285.26400000000007,2377.2]
[null,null,1000,600,130,4,2.4,0.312,330.8435,2544.95,316.459,2434.3,302.0745,2323.65]
[null,null,1000,600,150,4,2.4,0.36,367.77,2451.8,351.78,2345.2,335.79,2238.6]
[null,null,1000,600,160,3,1.7999999999999998,0.28800000000000003,386.4,2415,369.6,2310,352.8,2205]
[null,null,1000,600,200,3,1.7999999999999998,0.35999999999999993,462.99,2314.95,442.86,2214.3,422.73,2113.65]
["РУФ БАТТС ЭКСТРА","Теплоизоляция плоских кровель. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется",1000,600,60,4,2.4,0.14400000000000002,357.765,5962.75,342.21,5703.5,326.655,5444.25]
[null,null,1000,600,70,4,2.4,0.168,398.314,5690.2,380.996,5442.8,363.67800000000005,5195.4]
[null,null,1000,600,80,3,1.7999999999999998,0.14400000000000002,438.196,5477.45,419.144,5239.3,400.09200000000004,5001.15]
[null,null,1000,600,90,3,1.7999999999999998,0.16199999999999998,478.79099999999994,5319.9,457.97400000000005,5088.6,437.157,4857.3]
[null,null,1000,600,100,2,1.2,0.12,518.995,5189.95,496.43,4964.3,473.865,4738.65]
[null,null,1000,600,140,2,1.2,0.168,679.903,4856.45,650.342,4645.3,620.7810000000001,4434.15]
["РУФ БАТТС ОПТИМА",null,1000,600,80,4,2.4,0.192,417.40399999999994,5217.55,399.2560000000001,4990.7,381.108,4763.85]
[null,null,1000,600,90,4,2.4,0.216,456.02099999999996,5066.9,436.1940000000001,4846.6,416.367,4626.3]
[null,null,1000,600,100,3,1.7999999999999998,0.17999999999999997,494.27,4942.7,472.78,4727.8,451.29,4512.9]
[null,null,1000,600,120,3,1.7999999999999998,0.21599999999999997,570.63,4755.25,545.82,4548.5,521.01,4341.75]
[null,null,1000,600,150,2,1.2,0.18,685.86,4572.4,656.04,4373.6,626.22,4174.8]
[null,null,1000,600,200,2,1.2,0.24,879.29,4396.45,841.06,4205.3,802.83,4014.15]
["ФАСАД БАТТС Д","Теплоизоляция штукатурных фасадов. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется",1200,500,70,4,2.4,0.168,395.094,5644.2,377.916,5398.8,360.73800000000006,5153.4]
[null,null,1200,500,80,4,2.4,0.192,703.9954999999999,4141.15,673.3870000000002,3961.1,642.7785,3781.05]
[null,null,1200,500,90,3,1.7999999999999998,0.16199999999999998,703.9954999999999,4141.15,673.3870000000002,3961.1,642.7785,3781.05]
[null,null,1200,500,100,3,1.7999999999999998,0.17999999999999997,703.9954999999999,4141.15,673.3870000000002,3961.1,642.7785,3781.05]
[null,null,1200,500,110,2,1.2,0.132,618.8379999999999,5625.8,591.9320000000001,5381.2,565.026,5136.6]
[null,null,1200,500,160,2,1.2,0.192,847.6879999999999,5298.05,810.8320000000001,5067.7,773.976,4837.35]
[null,null,1200,500,170,1,0.6,0.10200000000000001,896.3675,5272.75,857.395,5043.5,818.4225,4814.25]
[null,null,1200,500,200,1,0.6,0.12,1035.23,5176.15,990.22,4951.1,945.21,4726.05]

{"sheet":"урса,изовер","index":4,"n_rows":28,"n_cols":17,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,27,0],[20,0,23,0],[24,0,25,0],[17,0,17,13],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[24,1,25,1],[26,1,27,1],[20,1,23,1],[0,14,3,16],[4,0,4,13],[3,0,3,13],[5,11,5,13],[5,5,5,7],[5,8,5,10],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,4],[0,0,0,11],[7,0,7,13],[9,1,10,1],[9,0,10,0],[22,2,23,16],[18,5,18,7],[18,8,18,10],[18,11,18,13],[18,2,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Компания Технология Качества",{"$nulls":13},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                               www.techstroy-k.ru"]
[]
["URSA"]
["Марка","Назначение","Размеры",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена р",null,null,"Мин., р"]
[null,null,"Длина","Шир.","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","уп","м2","м3","уп"]
["Основной ассортимент продукции URSA "]
["Урса М-11","Плотность материала: 9-13 кг/м3. Теплопроводность: 0,044 Вт/мК. Мягкие, эластичные маты из стекловолокна. Применяются для тепло- и звукоизоляции скатных крыш, перекрытий, внутренних перегородок, потолков подвалов.",18000,1200,50,1,21.6,1.08,64.0625,1281.25,1383.75,57.4,1148,1239.84,53.3,1066,1151.28]
["Урса М-11-Ф","Плотность: 9-13 кг/м3. Теплопроводность: 0,044 Вт/мК. Мягкие, эластичные маты из стекловолокна покрытые алюминиевой фольгой. Тепло- и звукоизоляция скатных крыш, перекрытий, внутренних перегородок, саун, потолков  подвалов с пароизоляцией и теплоотражающим эффектом.",18000,1200,50,1,21.6,1.08,119.375,2387.5,2578.5,106.96,2139.2,2310.3360000000002,99.32,1986.4,2145.3120000000004]
[null,null,9000,1200,100,1,10.8,1.08,193.75,1937.5,2092.5,173.6,1736,1874.88,161.2,1612,1740.96]
["Урса М-15","Плотность материала: 13-16 кг/м3. Теплопроводность: 0,042 Вт/мК. Мягкие, эластичные маты из стекловолокна. Применяются для тепло- и звукоизоляции скатных крыш, перекрытий, внутренних перегородок и потолков подвалов.",18000,1200,50,1,21.6,1.08,70,1400,1512,62.72,1254.4,1354.7520000000002,58.24,1164.8,1257.984]
["Урса М-25","Плотность: 21-25 кг/м3. Теплопроводность: 0,038 Вт/мК. Мягкие, эластичные маты из стекловолокна. Тепло- и звукоизоляция скатных крыш, перекрытий, внутренних перегородок, трубопроводов, элементов вент. систем, промышленного оборудования.",8000,1200,50,1,9.6,0.48,100,2000,960,89.6,1792,860.16,83.2,1664,798.72]
["Урса П-15","Плотность: 13-16 кг/м3. Теплопроводность: 0,042 Вт/мК. Мягкие, эластичные плиты из стекловолокна. Тепло- и звукоизоляция скатных крыш, перекрытий, внутренних перегородок, потолков подвалов и промышленного оборудования.",1250,600,50,12,9,0.45,75.625,1512.5,680.625,67.76,1355.2,609.84,62.92,1258.4,566.28]
["Урса П-20","Плотность: 18-26 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Мягкие, эластичные плиты из стекловолокна. Тепло- и звукоизоляция наружных стен без воздушного зазора, промышленного оборудования.",1250,600,50,12,9,0.45,86.25,1725,776.25,77.28,1545.6,695.52,71.76,1435.2,645.84]
["Урса П-30","Плотность: 26-32 кг/м3. Теплопроводность: 0,037 Вт/мК. Мягкие, эластичные плиты из стекловолокна. Тепло- и звукоизоляция наружных стен без воздушного зазора, промышленного оборудования.",1250,600,50,10,7.5,0.375,105,2100,787.5,94.08,1881.6,705.6,87.36,1747.2,655.2]
[]
["ISOVER"]
["Марка","Описание","Размеры",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена р",null,null,"Мин., р"]
[null,null,"Длина","Шир.","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","уп","м2","м3","уп"]
["Классик-твин-50","Тепло- и звукоизоляция для горизонтальных конструкций (полы по лагам, чердаки, запотолочное пространство)",8200,1220,50,2,20,1,71.875,1437.5,1437.5,64.4,1288,1288,59.8,1196,1196]
[null,null,6150,1220,50,2,15.01,0.75,96.5,1930,1447.5,86.464,1729.28,1296.96,80.288,1605.76,1204.32]
[]
[]
["Изовер Каркас-М40-АЛ","Тепло- и звукоизоляция с прикленной пароизоляцией из алюминиевой фольги для каркасных конструкций, металических ангаров, саун, бань и т.д.",14000,1200,50,1,16.8,0.84,170.014880952381,3400.2976190476193,2856.25,152.33333333333334,3046.666666666667,2559.2,141.452380952381,2829.0476190476193,2376.4]
[null,null,7000,1200,100,1,8.4,0.84,272.47023809523813,2724.702380952381,2288.75,244.1333333333334,2441.333333333334,2050.72,226.69523809523812,2266.952380952381,1904.24]
["OL-E","Теплоизоляция фасада (вентилируемого или под штукатурку на гибких связях), бетонные сэндвич-панели ",1200,600,50,8,5.76,0.288,980.2517361111112,19605.034722222223,5646.25,878.3055555555559,17566.111111111117,5059.04,815.5694444444445,16311.38888888889,4697.68]
[null,null,1200,600,100,4,2.88,0.288,1960.5034722222224,19605.034722222223,5646.25,1756.6111111111118,17566.111111111117,5059.04,1631.138888888889,16311.38888888889,4697.68]

{"sheet":"изорок","index":5,"n_rows":52,"n_cols":14,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,5,0],[0,12,2,13],[4,10,4,11],[6,0,6,11],[3,0,3,11],[4,5,4,7],[2,0,2,11],[1,0,1,11],[0,0,0,11],[4,8,4,9],[42,2,46,2],[42,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[42,0,46,0],[30,2,34,2],[35,3,38,3],[47,2,51,2],[47,3,51,3],[42,3,46,3],[39,2,40,2],[30,3,34,3],[41,0,41,11],[35,2,38,2],[39,3,40,3],[30,0,34,0],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[39,1,40,1],[39,0,40,0],[30,1,34,1],[13,0,18,0],[7,3,12,3],[7,1,18,1],[25,3,29,3],[25,1,29,1],[7,2,12,2],[7,0,12,0],[25,0,29,0],[25,2,29,2],[19,0,24,0],[4,1,5,1],[19,1,24,1],[4,2,4,4],[19,3,24,3],[13,3,18,3],[13,2,18,2],[19,2,24,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Компания Технология Качества",{"$nulls":11},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                                        www.techstroy-k.ru"]
["ISOROC"]
["Марка","Описание","Размеры, мм",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена р",null,"Мин., р"]
[null,null,"Длина","Шир.","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","м2","м3"]
["Строительная теплоизоляция (ТУ 5762-001-50077278-02)"]
["ИЗОЛАЙТ плотность 35 кг/м3","Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и  перегородках; мансардах  и межэтажных перекрытиях.",1000,500,50,8,4,0.2,79.375,1587.5,71.12,1422.4,66.04,1320.8]
[{"$nulls":4},60,6,3,0.18,95.25,1587.5,85.34400000000001,1422.4,79.248,1320.8]
[{"$nulls":4},80,5,2.5,0.2,127,1587.5,113.792,1422.4,105.664,1320.8]
[{"$nulls":4},100,4,2,0.2,158.75,1587.5,142.24,1422.4,132.08,1320.8]
[{"$nulls":4},120,3,1.5,0.18,190.5,1587.5,170.68800000000002,1422.4,158.496,1320.8]
[{"$nulls":4},150,3,1.5,0.225,238.125,1587.5,213.36,1422.4,198.12,1320.8]
["ИЗОЛАЙТ плотность 50 кг/м3",null,1000,500,50,8,4,0.2,83.125,1662.5,74.48,1489.6,69.16,1383.2]
[{"$nulls":4},60,6,3,0.18,99.75,1662.5,89.37600000000002,1489.6,82.992,1383.2]
[{"$nulls":4},80,5,2.5,0.2,133,1662.5,119.16800000000002,1489.6,110.656,1383.2]
[{"$nulls":4},100,4,2,0.2,166.25,1662.5,148.96,1489.6,138.32,1383.2]
[{"$nulls":4},120,3,1.5,0.18,199.5,1662.5,178.75200000000004,1489.6,165.984,1383.2]
[{"$nulls":4},150,3,1.5,0.225,249.375,1662.5,223.44,1489.6,207.48,1383.2]
["ИЗОВЕНТ","Плотность: 80 кг/м3. Теплопроводность: 0,037 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); навесных фасадах  с воздушным зазором (вентилируемых фасадах).",1000,500,50,8,4,0.2,140.625,2812.5,126,2520,117,2340]
[{"$nulls":4},60,6,3,0.18,168.75,2812.5,151.2,2520,140.4,2340]
[{"$nulls":4},80,5,2.5,0.2,225,2812.5,201.6,2520,187.2,2340]
[{"$nulls":4},100,4,2,0.2,281.25,2812.5,252,2520,234,2340]
[{"$nulls":4},120,3,1.5,0.18,337.5,2812.5,302.4,2520,280.8,2340]
[{"$nulls":4},150,3,1.5,0.225,421.875,2812.5,378,2520,351,2340]
["ИЗОФЛОР","Плотность: 110 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, а также в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с мет. оболочкой.",1000,500,50,6,3,0.15,165.625,3312.5,148.4,2968,137.8,2756]
[{"$nulls":4},60,5,2.5,0.15,198.75,3312.5,178.08,2968,165.36,2756]
[{"$nulls":4},80,4,2,0.16,265,3312.5,237.44,2968,220.48,2756]
[{"$nulls":4},100,3,1.5,0.15,331.25,3312.5,296.8,2968,275.6,2756]
[{"$nulls":4},120,3,1.5,0.18,397.5,3312.5,356.16,2968,330.72,2756]
["ИЗОРУФ Н","Плотность: 115 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхнем слоем из ИЗОРУФ-В), а также в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях типа «сэндвич» с мет. оболочкой.                                                   ",1000,500,50,6,3,0.15,168.75,3375,151.2,3024,140.4,2808]
[{"$nulls":4},60,5,2.5,0.15,202.5,3375,181.44,3024,168.48,2808]
[{"$nulls":4},80,4,2,0.16,270,3375,241.92,3024,224.64,2808]
[{"$nulls":4},100,3,1.5,0.15,337.5,3375,302.4,3024,280.8,2808]
[{"$nulls":4},120,3,1.5,0.18,405,3375,362.88,3024,336.96,2808]
["ИЗОРУФ","Плотность: 150 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки.",1000,500,50,6,3,0.15,231.875,4637.5,207.76,4155.2,192.92,3858.4]
[{"$nulls":4},60,5,2.5,0.15,278.25,4637.5,249.31200000000007,4155.2,231.504,3858.4]
[{"$nulls":4},80,4,2,0.16,371,4637.5,332.41600000000005,4155.2,308.672,3858.4]
[{"$nulls":4},100,3,1.5,0.15,463.75,4637.5,415.52,4155.2,385.84,3858.4]
["ИЗОРУФ В","Плотность: 175 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. Рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из ИЗОРУФ -Н или ИЗОРУФ.",1000,500,30,8,4,0.12,191.625,6387.5,171.69600000000003,5723.2,159.43200000000004,5314.4]
[{"$nulls":4},40,6,3,0.12,255.5,6387.5,228.92800000000003,5723.2,212.57600000000002,5314.4]
["Строительная теплоизоляция (ГОСТ 9573-96)"]
["П-75","Плотность: до 75 кг/м3. Теплопроводность: 0,040 Вт/мК. Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Применяются в качестве ненагружаемой тепло-  и звукоизоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, для изоляции оборудования с температурой поверхности до + 400 0С.",1000,500,50,8,4,0.2,90.625,1812.5,81.2,1624,75.4,1508]
[{"$nulls":4},60,5,2.5,0.15,108.75,1812.5,97.44,1624,90.48,1508]
[{"$nulls":4},70,4,2,0.14,126.875,1812.5,113.68,1624,105.56,1508]
[{"$nulls":4},80,4,2,0.16,145,1812.5,129.92,1624,120.64,1508]
[{"$nulls":4},100,4,2,0.2,181.25,1812.5,162.4,1624,150.8,1508]
["П-125","Плотность: 80-120 кг/м3. Теплопроводность: 0,041 Вт/мК. Негорючие плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем. Применяются в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции легких ограждающих конструкций каркасного типа, для изоляции оборудования с температурой поверхности до + 400 0С.          ",1000,500,50,6,3,0.15,115.625,2312.5,103.6,2072,96.2,1924]
[{"$nulls":4},60,5,2.5,0.15,138.75,2312.5,124.32,2072,115.44,1924]
[{"$nulls":4},70,4,2,0.14,161.875,2312.5,145.04,2072,134.68,1924]
[{"$nulls":4},80,4,2,0.16,185,2312.5,165.76,2072,153.92,1924]
[{"$nulls":4},100,3,1.5,0.15,231.25,2312.5,207.2,2072,192.4,1924]

{"sheet":"парок","index":6,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,2,36,2],[32,3,36,3],[31,0,31,11],[32,0,36,0],[32,1,36,1],[15,10,16,10],[0,0,0,11],[7,0,7,11],[5,10,5,11],[4,0,4,11],[3,0,3,11],[2,0,2,11],[5,8,5,9],[5,5,5,7],[5,0,6,0],[8,1,14,1],[17,2,30,13],[5,2,5,4],[5,1,6,1],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,1,30,1],[15,2,16,2],[15,5,16,7],[15,8,16,8],[8,13,14,13],[15,11,16,11],[15,12,16,12],[1,0,1,11],[15,0,30,0],[0,12,3,13],[8,5,14,7],[8,8,14,8],[8,9,14,9],[15,9,16,9],[15,13,16,13],[8,0,14,0],[38,5,38,7],[37,0,37,11],[8,10,14,10],[8,11,14,11],[8,2,14,2],[8,3,14,3],[8,4,14,4],[8,12,14,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Компания Технология Качества",{"$nulls":11},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                                  www.techstroy-k.ru"]
[]
["PAROC"]
["Название","Описание","Размеры, мм",null,null,"Упаковка",null,null,"Цена, руб",null,"Мин., руб"]
[null,null,"Длина","Шир","Толщ","шт","м2","м3","м2","м3","м2","м3"]
[" Плиты и маты для каркасных конструкций"]
["eXtra","Плотность материала: 28 кг/м3. Теплопроводность: 0,0365 Вт/мК. Мягкий минераловатный мат с малым содержанием связующего вещества. Применяется как утеплитель в стропильных и подпольных конструкциях (аналогично - UNS). Нагрузку нести не может.",1200,600,"50/250",{"$nulls":4},1875,null,1680,null,1560]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["UNS-37","Плотность материала: 30 кг/м3. Теплопроводность: 0,0365 Вт/мК. Мягкая минераловатная плита с малым содержанием связующего вещества. Применяетсядля термоизоляции металлических кирпичных, деревянных и бетонных конструкций во всех частях здания, а также для звуковой или противопожарной изоляции в конструкциях с деревянным или металлическим каркасом. Материал легко устанавливается в нужное место путем запрессовывания плиты между элементами конструкции. С теплой стороны плиты требуется пароизоляция. Нагрузку нести не может.",1220,610,"50/250",{"$nulls":4},2062.5,null,1848,null,1716]
{"$rows_empty":15}
["Плиты для вентилируемых фасадов"]
["WAS 35","Плотность материала: 70 кг/м3. Теплопроводность: 0,032 Вт/мК. Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в фасадах жилых, торговых и промышленных зданий. Минераловатные плиты WAS устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых требований - 35 и 45 10-6м2/SПа - см. маркировку. Все плиты без покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты, имеющие в маркировке буквенное обозначение t (WAS 35t), снабжены покрытием из стеклохолста и являются трудногорючими строительными материалами.",1200,600,30,10,7.2,0.216,163.875,5462.5,146.83200000000002,4894.4,136.344,4544.8]
[{"$nulls":4},50,6,4.32,0.216,273.125,5462.5,244.72,4894.4,227.24,4544.8]
[{"$nulls":4},70,4,2.88,0.202,382.375,5462.5,342.60800000000006,4894.4,318.136,4544.8]
[{"$nulls":4},100,3,2.16,0.216,546.25,5462.5,489.44,4894.4,454.48,4544.8]
[{"$nulls":4},120,3,2.16,0.259,655.5,5462.5,587.3280000000001,4894.4,545.376,4544.8]
["Плиты для штукатурных фасадов"]
["FAS 4","Плотность: 140 кг/м3. Теплопроводность: 0,036 Вт/мК. Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов \"мокрым способом\" в \"легких\" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 15 кПа.",1200,600,"50/150",{"$nulls":4},6662.5,null,5969.6,null,5543.2]

{"sheet":"пленки","index":7,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,6,19,7],[20,6,20,7],[18,8,18,9],[19,8,19,9],[20,8,20,9],[25,8,25,9],[26,8,26,9],[17,0,18,3],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[23,0,23,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[19,0,19,3],[21,8,21,9],[22,8,22,9],[23,8,23,9],[24,8,24,9],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[18,6,18,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[18,4,18,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[0,8,3,9],[4,0,4,7],[7,0,7,7],[3,0,3,7],[11,0,11,7],[9,0,9,7],[5,0,6,0],[5,6,5,7],[5,4,5,5],[5,1,5,3],[16,0,16,7],[13,0,13,7],[28,0,28,7],[29,0,30,0],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[29,6,29,7],[17,4,17,5],[20,0,20,3],[17,6,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                         Компания Технология Качества",{"$nulls":7},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                          www.techstroy-k.ru"]
[]
["Изоляционные материалы JUTA (Чехия)"]
["Наименование","Размеры, м",null,null,"Цена, руб",null,"Мин., руб."]
[null,"Площадь","Ширина","Длина","м2","рул","м2","рул"]
["Подкровельные гидроизоляционные пленки"]
["ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер",75,1.5,50,17.5,1312.5,15.68,1176,14.56,1092]
["Пароизоляционные пленки"]
["ЮТАФОЛ Н 96 Сильвер",75,1.5,50,17.5,1312.5,15.68,1176,14.56,1092]
["Ветрозащитные пленки для стен"]
["ЮТАВЕК 85",75,1.5,50,45,3375,40.32,3024,37.44,2808]
["Сопутствующие материалы к пленкам"]
["ЮТАФОЛ СП АЛ Скотч","-","-",50,null,337.5,null,302.4,null,280.8]
[]
["Пленки полиэтиленовые строительные"]
["Наименование",null,null,null,"Цена руб",null,"Мин., руб"]
[{"$nulls":4},"м2",null,"м2",null,"м2"]
["Пленка п/э 40 мкр",null,null,null,2.522,null,2.328,null,2.134,null," "]
["Пленка п/э 60 мкр",null,null,null,3.2889999999999997,null,3.0359999999999996,null,2.783]
["Пленка п/э 80 мкр",null,null,null,5.044,null,4.656,null,4.268]
["Пленка п/э 100 мкр",null,null,null,7.332,null,6.768,null,6.204]
["Пленка п/э 120 мкр",null,null,null,9.269,null,8.556,null,7.843000000000001]
["Пленка п/э 150 мкр",null,null,null,10.816,null,9.984,null,9.152000000000001]
["Пленка п/э 200 мкр",null,null,null,14.261000000000001,null,13.164,null,12.067000000000002]
["Пленка п/э 200 мкр армиров.",null,null,null,36.14,null,33.36,null,30.58]
[]
["Супердиффузионные мембраны DU PONT (Бельгия)"]
["Наименование","Размеры, м",null,null,"Цена EUR",null,"Мин., EUR"]
[null,"Площадь","Ширина","Длина","м2","рул","м2","рул"]
["Tyvek Soft ",75,1.5,50,48.333333333333336,3625,43.30666666666667,3248,40.21333333333333,3016]
["Tyvek Housewrap",75,1.5,50,48.333333333333336,3625,43.30666666666667,3248,40.21333333333333,3016]

{"sheet":"рулонные","index":8,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,11,1],[13,1,18,1],[46,6,46,7],[8,0,11,0],[46,0,47,0],[39,0,40,0],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[41,1,42,4],[46,1,47,1],[0,10,3,11],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[3,0,3,9],[53,1,56,1],[4,0,4,9],[53,0,56,0],[26,0,31,0],[26,1,31,1],[38,1,40,1],[33,1,36,1],[37,0,37,9],[48,1,52,1],[7,0,7,9],[57,0,57,1],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[32,0,32,9],[5,3,6,3],[5,0,6,0],[5,8,5,9],[48,0,49,0],[50,0,52,0],[48,3,49,3],[33,0,36,0],[50,3,52,3],[20,0,23,0],[19,0,19,9],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,8,46,9],[45,0,45,9],[20,1,23,1],[12,0,12,9],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[13,0,18,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                         Компания Технология Качества",{"$nulls":9},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                                          www.techstroy-k.ru"]
[]
["Технониколь"]
["Наименование","Описание","марка","основа","покрытие","м2 в рул","Цена руб",null,"Мин., руб"]
[{"$nulls":6},"рулон","м2","рулон","м2"]
["КЛАСС  ПРЕМИУМ"]
["Техноэласт","полимер: СБС гибкость: –25°С(R=10мм). теплостойкость: +100°С. срок службы: 25-30лет"," ХПП","стеклохолст","пленка/пленка",10,964,96.4,863.7440000000001,86.37440000000001,802.048,80.2048]
[null,null," ЭПП"," полиэстр","пленка/пленка",10,1399.75,139.975,1254.1760000000002,125.41760000000002,1164.592,116.45920000000001]
[null,null," ТКП","стеклоткань","сланец серый",10,1589.75,158.975,1424.4160000000002,142.44160000000002,1322.672,132.2672]
[null,null," ЭКП"," полиэстр","сланец серый",10,1589.75,158.975,1424.4160000000002,142.44160000000002,1322.672,132.2672]
["КЛАСС БИЗНЕС"]
["Унифлекс","полимер: СБС, гибкость: –15°С (R=25мм), теплостойкость: +90°С, срок службы: 15-20лет"," ХПП ","стеклохолст","пленка/пленка",10,860.625,86.0625,771.12,77.112,716.04,71.604]
[null,null," ТПП","стеклоткань","пленка/пленка",10,1099.75,109.975,985.3760000000001,98.53760000000001,914.992,91.4992]
[null,null," ЭПП"," полиэстр","пленка/пленка",10,1099.75,109.975,985.3760000000001,98.53760000000001,914.992,91.4992]
[null,null," ХКП","стеклохолст","гран. серый",10,999.875,99.9875,895.888,89.5888,831.896,83.1896]
[null,null," ТКП","стеклоткань","гран. серый",10,1255.875,125.5875,1125.2640000000001,112.52640000000001,1044.888,104.4888]
[null,null," ЭКП"," полиэстр","гран. серый",10,1255.875,125.5875,1125.2640000000001,112.52640000000001,1044.888,104.4888]
["КЛАСС СТАНДАРТ"]
["Биполь","полимер: СБС, гибкость: -15°С (R=25мм), теплостойкость: +80ºС"," ХПП ","стеклохолст","пленка/пленка",15,1066.3125,71.0875,955.416,63.6944,887.1719999999999,59.1448]
[null,null," ХКП","стеклохолст","гранулят серый",10,787.25,78.725,705.376,70.5376,654.992,65.4992]
[null,null,"ТПП"," полиэстр","гран. зеленый",10,927.125,92.7125,830.7040000000001,83.0704,771.368,77.13680000000001]
[null,null,"ТКП"," полиэстр","сланец серый",10,1000,100,896,89.6,832,83.2]
["Бикроэласт","полимер: СБС, гибкость: -10°С (R=25мм), теплостойкость: +85ºС","ТПП"," полиэстр","гран. зеленый",10,810.875,81.0875,726.5440000000001,72.65440000000001,674.6480000000001,67.46480000000001]
[null,null,"ТКП"," полиэстр","сланец серый",10,881,88.1,789.3760000000002,78.93760000000002,732.9920000000002,73.29920000000001]
["Линокром","гибкость: 0°С(R=25мм), теплостойкость: +80°С, срок службы: 7-10лет"," ХПП ","стеклохолст","пленка/пленка",10,570.5,57.05,511.16800000000006,51.116800000000005,474.656,47.4656]
[null,null," ХКП","стеклохолст","гранулят серый",10,681.375,68.1375,610.5120000000001,61.0512,566.904,56.6904]
[null,null," ТПП","стеклоткань","пленка/пленка",10,785.5,78.55,703.8080000000001,70.38080000000001,653.5360000000001,65.3536]
[null,null," ТКП","стеклоткань","гранулят серый",11,950.5375,86.4125,851.6816,77.4256,790.8472,71.8952]
[null,null," ЭПП","стеклохолст","пленка/пленка",10,785.5,78.55,703.8080000000001,70.38080000000001,653.5360000000001,65.3536]
[null,null," ЭКП","стеклоткань","гранулят серый",11,950.5375,86.4125,851.6816,77.4256,790.8472,71.8952]
["КЛАСС ЭКОНОМ"]
["Бикрост","гибкость: 0°С (R=25мм), теплостойкость: +80°С"," ХПП ","стеклохолст","пленка/пленка",15,794.4375,52.9625,711.816,47.4544,660.972,44.0648]
[null,null,"ТПП","стеклоткань","пленка/пленка",10,692.375,69.2375,620.368,62.03680000000001,576.056,57.6056]
[null,null," ХКП","стеклохолст","гранулят серый",10,644.75,64.475,577.696,57.769600000000004,536.432,53.6432]
[null,null,"ТКП","стеклоткань","гранулят серый",10,787.25,78.725,705.376,70.5376,654.992,65.4992]
["Перспективные материалы"]
["Техноэласт ВЕНТ","Для однослойных кровельных ковров с частичной приклейкой нижней поверхности материала","ЭКВ"," полиэстр","сланец серый",8,1641.4,205.175,1470.6944,183.8368,1365.6448,170.7056]
["Унифлекс Вент",null,"ЭПВ"," полиэстр","пленка/пленка",10,1188.5,118.85,1064.8960000000002,106.48960000000001,988.832,98.8832]
[null,null,"ЭКВ"," полиэстр","сланец серый",10,1438.625,143.8625,1289.008,128.9008,1196.9360000000001,119.6936]
["ТехноэластМОСТ Б","Гидроизоляция железобетонной (марка Б) или стальной (марка С) ортотропной плиты проезжей части на мостовых сооружениях",null,null,null,10,1972,197.2,1766.912,176.6912,1640.7040000000002,164.0704]
["ТехноэластМОСТ С",{"$nulls":4},8,1973.5,246.6875,1768.256,221.032,1641.952,205.244]
[]
[]
["Пергамин, Рубероид"]
["Наименование","Описание","марка","основа","покрытие","м2 в рул","Цена руб",null,"Мин., руб"]
[{"$nulls":6},"рулон","м2","рулон","м2","рулон","м2"]
["Пергамин","Наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона","П 250","бумага",null,15,92.825,6.1883333333333335,83.17120000000001,5.544746666666668,77.2304,5.148693333333333]
[null,null,"П 300",null,null,15,128.525,8.568333333333332,115.1584,7.677226666666667,106.9328,7.128853333333334]
["Рубероид",null,"РПП 300","Кровельный картон","тальк",15,278.75,18.583333333333332,249.76,16.65066666666667,231.92,15.461333333333334]
[null,null,"РКП 350",null,"тальк",15,328.75,21.916666666666668,294.56,19.637333333333334,273.52,18.234666666666666]
[null,null,"РКК 350",null,"крошка",10,328.75,32.875,294.56,29.456,273.52,27.351999999999997]
["Стеклоизол","гидроизоляция","ХКП 3.5","стеклохолст","пленка",9,415.575,46.175,372.35519999999997,41.3728,345.7584,38.4176]
[null,null,"ТКП 3.5","стеклоткань","пленка",9,509.0625,56.5625,456.12,50.68,423.54,47.06]
[null,null,"ХПП 2.5","стеклохолст","пленка",9,355.6125,39.5125,318.62880000000007,35.403200000000005,295.8696,32.8744]
[null,null,"ТПП 2.5","стеклоткань","крошка",9,453.7125,50.4125,406.5264,45.1696,377.48879999999997,41.9432]
["Мастика битумная",null,null,"банка 20 кг",null,null,562.5,null,504,null,468]

{"sheet":"МЧ","index":9,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,6,52,7],[53,6,53,7],[52,2,52,3],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[53,2,53,3],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[0,6,3,7],[3,0,3,5],[51,0,51,5],[34,4,34,5],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,6,35,7],[40,0,40,5],[36,0,36,5],[5,6,5,7],[32,2,32,3],[20,0,20,5],[7,0,7,5],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[33,4,33,5],[4,0,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                Компания Технология Качества",{"$nulls":5},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                            www.techstroy-k.ru"]
[]
["Прейскурант на металлочерепицу OMI"]
["Название","Ед. изм","Цена, руб",null,"Мин., руб",null,"Спец., руб"]
[null,null,"НЛМК","CORUS","НЛМК","CORUS","НЛМК","CORUS"]
["Металлочерепица, профилированный лист"]
["Металлочерепица Pamir","м2",248.75,336.25,222.88,301.28,206.96,279.76]
["Металлочерепица Classic","м2",255,336.25,228.48,301.28,212.16,279.76]
["Профилированный Pamir","м2",243.75,331.25,218.4,296.8,202.8,275.6]
["Профилированный лист 8 (окраш)","м2",248.75,327.5,222.88,293.44,206.96,272.48]
["Профилированный лист 8 (оцинк)","м2",202.5,null,181.44,null,168.48]
["Профилированный лист 20 (окраш)","м2",255,335,228.48,300.16,212.16,278.72]
["Профилированный лист 20 (оцинк)","м2",215,null,192.64,null,178.88]
["Профилированный лист 35 (окраш)","м2",286.25,370,256.48,331.52,238.16,307.84]
["Профилированный лист 35 (оцинк)","м2",242.5,null,217.28,null,201.76]
["Профилированный лист60(оцинк),толщ0,7","м2",361.25,null,323.68,null,300.56]
["Плоский лист 1,25х2,00м (окраш)","м2",237.5,325,212.8,291.2,197.6,270.4]
["Плоский лист 1,25х2,00м (оцинк)","м2",197.5,null,176.96,null,164.32]
["Доборные элементы"]
["Коньковая планка полукруглая ","м.п.",168.75,243.75,151.2,218.4,140.4,202.8]
["Коньковая планка плоская ","м.п.",137.5,225,123.2,201.6,114.4,187.2]
["Торцевая планка фигурная ","м.п.",143.75,231.25,128.8,207.2,119.6,192.4]
["Торцевая планка прямая ","м.п.",112.5,221.25,100.8,198.24,93.6,184.08]
["Накладка  ендовы ","м.п.",143.75,228.75,128.8,204.96,119.6,190.32]
["Карнизная планка ","м.п.",112.5,208.75,100.8,187.04,93.6,173.68]
["Снегозадержатель ","м.п.",167.5,203.75,150.08,182.56,139.36,169.52]
["Планка примыкания ","м.п.",190,232.5,170.24,208.32,158.08,193.44]
["Планка угловая внешняя","м.п.",163.75,211.25,146.72,189.28,136.24,175.76]
["Планка угловая внутренняя","м.п.",163.75,211.25,146.72,189.28,136.24,175.76]
["Ендова","м.п.",460,600,412.16,537.6,382.72,499.2]
["Уплотнитель под конек профилированный","м.п.",62.3125,null,55.83200000000001,null,51.844]
["Уплотнитель под конек универсальный","м.п.",62.3125,null,55.83200000000001,null,51.844]
["Саморез 4,8*35","шт.",1.875,null,1.68,null,1.56]
["Вентилируемый прогон","м.п.",46,null,41.216,null,38.272]
[" Металлический сайдинг: вертикальный сайдинг, елочка, корабельная доска, одиночная доска."]
["Металлосайдинг, кораб. доска 0,262м","м2",305,431.25,273.28,386.4,253.76,358.8]
["Металлосайдинг, вертик., 0,269м","м2",300,431.25,268.8,386.4,249.6,358.8]
["Стеновые панели","м2",375,562.5,336,504,312,468]
["Доборные элементы"]
["Планка стыковочная сложная","м.п.",151.25,200,135.52,179.2,125.84,166.4]
["Планка стыковочная простая","м.п.",82.5,143.75,73.92,128.8,68.64,119.6]
["Планка завершающая","м.п.",68.75,93.75,61.6,84,57.2,78]
["Угол наружный сложный","м.п.",180,233.75,161.28,209.44,149.76,194.48]
["Угол наружный простой","м.п.",118.75,161.25,106.4,144.48,98.8,134.16]
["Угол внутренний сложный","м.п.",180,233.75,161.28,209.44,149.76,194.48]
["Угол внутренний простой","м.п.",118.75,161.25,106.4,144.48,98.8,134.16]
["Наличник ","м.п.",101.25,146.25,90.72,131.04,84.24,121.68]
["Планка боковая","м.п.",91.25,136.25,81.76,122.08,75.92,113.36]
["Планка начальная","м.п.",68.75,93.75,61.6,84,57.2,78]
["Упаковка"]
["Стандартная ","м.п.",166.25,null,148.96,null,138.32]
["Усиленная ","м.п.",240,null,215.04,null,199.68]

{"sheet":"Кирпич","index":10,"n_rows":83,"n_cols":10,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[73,0,73,9],[74,0,74,1],[66,8,66,9],[68,0,68,9],[69,0,69,9],[70,0,70,1],[62,0,62,1],[63,0,63,9],[64,0,64,1],[66,0,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[66,7,67,7],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[55,0,55,9],[56,0,56,1],[49,0,49,1],[50,0,50,9],[51,0,51,9],[52,0,52,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[44,0,44,9],[37,7,38,7],[37,8,37,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[37,0,38,1],[37,2,38,2],[30,0,30,1],[31,0,31,9],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[26,0,26,9],[27,0,27,1],[28,0,28,9],[29,0,29,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,9],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,9],[14,0,14,9],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[6,8,6,9],[8,0,8,9],[9,0,9,9],[10,0,10,1],[4,0,4,9],[5,0,5,9],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                         Компания Технология Качества"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                              www.techstroy-k.ru"]
[]
[]
["КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЯДОВОЙ"]
["ПРОИЗВОДИТЕЛЬ",null,"М","F","Кол-во на авто шт.","Кол-во подд/шт. на подд.","Залог за подд","Расчет авто услуг пр. от МКАД","ЦЕНА  РУБ./шт. на МКАД"]
[{"$nulls":8},"ОПТОВАЯ (от 10 маш.)","РОЗНИЦА (от 1 маш.)"]
["                                  КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ \"РАБОЧИЙ\"  250*120*65мм. ГОСТ 530-2007"]
["МАРКА М-100"]
["ГОРКИ",null,100,35,7200,"36/200",0,"Егорьевское/МКАД",7.6,7.8]
["КЛИН",null,100,50,"6000-7200","15-18/400",0,"Ленинградск/МКАД",8.4,8.65]
["КАРАСИ",null,100,35,7200,"36/200",0,"Рязанское/МКАД",7.9,8.1]
["ТОВКЕР",null,100,35,"6000-7200","15-18/400",0,"Киевское/МКАД",7.5,7.7]
["МАРКА М-125"]
["АЛЕКСИН",null,125,35,7200,"36/200",0,"Симферопольское/МКАД",8.2,8.4]
["ГОРКИ",null,125,35,7200,"36/200",0,"Егорьевское/МКАД",8,8.2]
["КАРАСИ",null,125,35,7200,"36/200",0,"Рязанское/МКАД",8.4,8.65]
["ТОВКЕР",null,125,35,"6000-7200","15-18/400",0,"Киевское/МКАД",7.6,7.8]
["РЖЕВ",null,125,35,6000,"15/400",180,"Новорижское/МКАД",7.5,7.7]
["СМОЛЕНСК",null,125,35,"6000-8000","24-32/250",0,"Можайское/МКАД",8.4,8.65]
["МАРКА М-150"]
["MSTERA",null,150,50,"5760-6480","16-18/360",0,"Щелковское/МКАД",8.2,8.5]
["СМОЛЕНСК",null,150,35,"6000-8000","24-32/250",0,"Можайское/МКАД",8.6,8.85]
["АЛЕКСИН",null,150,50,7200,"36/200",0,"Симферопольское/МКАД",8.6,8.9]
["                           КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ \"ЩЕЛЕВОЙ\"  250*120*65мм. ГОСТ 530-2007"]
["МАРКА М-100"]
["Михнево",null,100,35,"6656-8320","16-20/416",0,"Каширское/МКАД",5.85,6]
["МАРКА М-125"]
["Михнево",null,125,35,"6656-8320","16-20/416",0,"Каширское/МКАД",6.2,6.4]
["КАШИРА(гладкий)",null,125,35,"7600-8360","20-22/380",0,"Каширское/МКАД",6.9,7.1]
["МАРКА М-150"]
["ВВКЗ",null,150,50,11520,"24/480",0,"Новорижское/МКАД",7.05,7.25]
["КАШИРА",null,150,35,"7600-8360","20-22/380",0,"Каширское/МКАД",7.1,7.3]
["Михнево",null,150,50,"6656-8320","16-20/416",0,"Каширское/МКАД",6.45,6.65]
["Строма(желтый)",null,150,50,8640,"18/480",0,"Киевское/МКАД",7.25,7.5]
[]
["ПРОИЗВОДИТЕЛЬ",null,"М","F","Кол-во на авто шт.","Кол-во подд/шт. на подд.","Залог за подд","Расчет авто услуг пр. от МКАД","ЦЕНА  РУБ./шт. на МКАД"]
[{"$nulls":8},"ОПТОВАЯ    (от 10 Маш.)","РОЗНИЦА (от 1 маш.)"]
["                           КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ \"ЩЕЛЕВОЙ\"  250*120*88мм. ГОСТ 530-2007"]
["МАРКА М-125"]
["MSTERA",null,125,50,6336,"18/352",0,"Горьковское/МКАД",8.2,8.5]
["Михнево(гладкий)",null,125,35,5760,"20/288",0,"Каширское/МКАД",8.4,8.65]
["КАШИРА(гладкий)",null,125,35,5520,"20/276",0,"Каширское/МКАД",8.7,8.95]
["МАРКА М-150"]
["ВВКЗ",null,150,50,8448,"24/352",0,"Новорижское/МКАД",8.5,8.7]
["MSTERA",null,150,50,6336,"18/352",0,"Горьковское/МКАД",8.3,8.6]
["РИМКЕР(гладкий)",null,150,75,6336,"18/352",0,"Рязанское/МКАД",8.6,8.85]
["Михнево(гладкий)",null,150,35,5760,"20/288",0,"Каширское/МКАД",8.55,8.8]
["КАШИРА",null,150,35,5520,"20/276",0,"Каширское/МКАД",8.9,9.15]
["                               КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ \"ЩЕЛЕВОЙ\"  250*120*140мм. ГОСТ 530-2007"]
["МАРКА М-125"]
["КАШИРА",null,125,35,"3600-4320","20-24/180",0,"Каширское/МКАД"]
["Михнево",null,125,35,4224,"22/192",0,"Каширское/МКАД",11.95,12.3]
["MSTERA",null,125,50,"4536-5040","18-20/252",0,"Горьковское/МКАД",12.4,12.9]
["МАРКА М-150"]
["Витебск",null,150,35,"4320-4860","24-27/180",200,"Можайское/МКАД"]
["КАШИРА",null,150,35,"3600-4320","20-24/180",0,"Каширское/МКАД",13.55,13.95]
["Михнево",null,150,35,3840,"20/192",0,"Каширское/МКАД",12.15,12.5]
["MSTERA",null,150,50,"4536-5040","18-20/352",0,"Горьковское/МКАД",12.5,13]
["РИМКЕР",null,150,75,4240,"20/212",0,"Рязанское/МКАД",11.9,12.25]
[null,"Строма(желтый)",150,50,4536,"18/252",0,"Киевское/МКАД"]
["ВВКЗ",null,150,50,5376,"24/224",0,"Новорижское/МКАД",12.6,13.2]
["МАРКА М-175"]
["MSTERA",null,175,50,"4536-5040","18-20/352",0,"Горьковское/МКАД",12.8,13.5]
[]
["ПРОИЗВОДИТЕЛЬ",null,"М","F","Кол-во на авто шт.","Кол-во подд/шт. на подд.","Залог за подд","Расчет авто услуг пр. от МКАД","ЦЕНА  РУБ./шт. на МКАД"]
[{"$nulls":8},"ОПТОВАЯ    (от 10 Маш.)","РОЗНИЦА (от 1 маш.)"]
["                               КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ \"ЩЕЛЕВОЙ\"  250*120*140мм. ГОСТ 530-2007"]
["МАРКА М-125"]
["Норск (поризованный)",null,125,75,4992,"24/208",0,"Ярославское/МКАД",13.75,14.15]
["САРАТОВ (поризованный)",null,125,75,4664,"22/212",0,"Рязанское/МКАД",11.8,12.15]
["         WIENERBERGER                (поризованный) ",null,125,35,"4480-5040","16-18/280",0,"Щелковсое/МКАД",14.45,14.85]
["МАРКА М-150"]
["         WIENERBERGER                (поризованный) ",null,150,35,"4480-5040","16-18/280",0,"Щелковсое/МКАД",13.2,13.55]
["MSTERA (поризованный)",null,150,50,5040,"20/252",0,"Горьковское/МКАД",12.5,12.65]
["Terex (поризованный)",null,150,35,5040,"20/252",0,"Киевское/МКАД",12.3,12.6]
["САРАТОВ (поризованный)",null,150,75,4664,"22/212",0,"Рязанское/МКАД",12.3,12.7]
["Норск (поризованный)",null,150,75,4992,"24/208",0,"Ярославское/МКАД",14.3,14.7]
["1. Цены указаны на пересечении шоссе с МКАД-ом далее стоимость автотранспорта 35 руб./км"]
["2. Цены указаны в рублях за 1 штуку. Цены включают НДС (18%), стоимость поддонов и упаковки."]
["3. Продукция имеет Сертификат Соответствия ГОСТ 530-2007 или ТУ"]
["4. Кирпич при доставке комплектуется ТТН и паспортом качества."]

{"sheet":"смеси","index":11,"n_rows":76,"n_cols":5,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,3,4],[58,0,58,3],[62,0,63,0],[30,0,30,3],[4,0,4,3],[3,0,3,3],[25,0,25,3],[14,0,15,0],[19,0,19,3],[11,0,11,3],[64,0,65,0],[38,0,38,3],[60,0,61,0],[55,0,56,0],[51,0,52,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                Компания Технология Качества",null,null,null,"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                     www.techstroy-k.ru"]
[]
["Сухая смесь"]
["наименование","вес","Цена, р","Мин., руб"]
["Сухая смесь М-150 (универсальная)","50кг",157.8125,141.4,131.3]
["Сухая смесь М-200 ","50кг",164.125,147.05600000000004,136.55200000000002]
["Пескобетон М-300","50кг",170.4375,152.71200000000002,141.804]
["Цемент М-500","50 кг",277.75,248.864,231.088]
[]
["Сухая смесь \"Кнауф\" "]
["наименование","вес","Цена, р","Мин., руб"]
["Ротбанд (гипсовая штукатурка для всех типов поверхностей с усиленной адгезией)","30кг",380.3875,340.82720000000006,316.48240000000004]
["Фугенфюллер   (гипсовая шпаклевка для ГКЛ, стен и потолков)","25кг",380.225,340.68160000000006,316.34720000000004]
[null,"10кг",182.475,163.4976,151.8192]
["Фугенфюллер ГВ (гипсовая шпаклевка для ГВЛ) ","25 кг",402.7375,360.85280000000006,335.0776]
["Фугенфюллер Гидро (гипсовая шпаклевка для ГКЛВ,ГВЛВ) ","25 кг",942.5125,844.4912,784.1704]
["Унифлот (высокопрочная гипсовая шпаклевка) ","25кг",1144.7375,1025.6848,952.4216]
["Цементные смеси \"Кнауф\" для внутренних и наружных работ"]
["Флизенклебер (клей плиточный и для природного камня)","25кг",258.45,231.5712,215.0304]
["Флексклебер (клей плиточный эластичный) для сложных оснований,тёплых полов","25кг",560.275,502.0064000000001,466.14880000000005]
["Диамант-260 (штукатурка декор. \"узор\" \"шуба\")","25кг",246.2125,220.6064,204.8488]
["Унтерпутц УП 210 (влагостойкая штукатурка) для внутр.и наружн.работ, для фасадов ","25кг",189.3875,169.6912,157.5704]
["Зокельпутц УП-310  (влагостойкая штукатурка) для внутр.и наружн.работ,особо прочная, для цоколей","25кг",202.0125,181.00320000000002,168.07440000000003]
["Грунтовка \"Кнауф\""]
["Бетоконтакт  (Кнауф)","20кг",1685,1509.76,1401.92]
["Гидроизоляция \"Флехендикт\"      Германия","6кг",815.35,730.5536000000001,678.3712]
["Гидроизоляция \"Флехендикт\"      Германия","25кг",3676.875,3294.48,3059.16]
[]
["Сухая смесь \"VETONIT\" (Финляндия)"]
["наименование","вес","Цена, руб.","Мин.,руб"]
["KR (финишная шпаклевка на органическом связующем)","25кг",420.575,376.8352,349.91839999999996]
["LR+ (финишная шпаклевка на полимерном связующем)","25кг",672.5,602.56,559.52]
["3000 (легко выравнивающаяся смесь для окончательного выравнивания полов)","25кг",640.8625,574.2128000000001,533.1976000000001]
["TT  (водостойкая грунтовка на цементной основе)","25кг",315.8,282.9568,262.74559999999997]
["5000 (быстротвердеющая смесь для первоначального выравнивания полов)","25кг",563.75,505.12,469.04]
[]
["Сухая смесь \"Старатели\" (г. Лыткарино)"]
["наименование","вес","Цена, р","Мин, руб"]
["Шпаклевка базовая (бежевая, цементная, влагостойкая для стен)","20кг",235.6625,211.1536,196.0712]
["Шпаклевка финишная (белая, гипсовая, быстротвердеющая, для сухих помещений)","12кг",173.95,155.85920000000002,144.7264]
["Шпаклевка фасадная (бежевая, цементная, атмосферостойкая)","20кг",303,271.48800000000006,252.096]
["Клей плиточный \"Стандарт\" водостойкий, морозостойкий, для внутренних работ.","25кг",176.1875,157.864,146.588]
["Клей плиточный \"Плюс\" Пластичный, морозостойкий, водостойкий, для внутренних работ и облицовки фасадов.","25кг",233.425,209.14880000000002,194.20960000000002]
["Клей плиточный \"Люкс\" Пластичный, морозостойкий, водостойкий, для внутренних и наружных работ, для поверхностей, покрытых старой краской или плиткой.","25кг",269.3375,241.32640000000004,224.08880000000002]
["Наливной пол (Толстый) 30-80мм Можно использовать в качестве стяжки для полов и для выравнивания значительных неровностей.","25кг",202,180.99200000000002,168.064]
["Наливной пол (Тонкий) 3-30ммм Для окончательного выравнивания пола.","25кг",371.25,332.64,308.88]
["Наливной пол (Быстротвердеющий) 5-80мм Используется как стяжка и для окончательного выравнивания, ходить по поверхности можно через 4–6 часов.","25кг",298.75,267.68,248.56]
["Шпатлёвка готовая (Масляно-клеевая) Белая, для внутренних работ, для стен и потолков.","15кг",145.8875,130.7152,121.3784]
["Шпатлёвка готовая (На основе ПВА) Повышенная пластичность, высокий коэф. белизны, отсутствие запаха, для внутренних работ.","15кг",145.8875,130.7152,121.3784]
["Грунтовка (универсальная) Предназначена для подготовки отмеливающих, непрочных, сильно впитывающих оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, старая штукат","5л",188.5375,168.92960000000002,156.8632]
[null,"10л",347.8875,311.70720000000006,289.4424]
["Грунтовка (глубокого проникновения)","10л",465,416.64,386.88]
["Грунтовка (для внутренних работ)","10л",297.5,266.56,247.52]
["Бетон-контакт Для придания сцепляющих качеств гладким бетонным поверхностям","6кг",400,358.4,332.8]
[null,"20кг",1187.5,1064,988]
[]
["Сухая смесь \"Юнис\" (г. Москва)"]
["наименование","вес","Цена, р","Мин., руб"]
["Юнис – XXI клей для укладки керамической плитки, плитки из природного камня и проведения высококачественных ремонтных работ. Для внутренних и наружных работ. Толщина слоя от 2 до 15 мм.","25кг",200.45,179.60320000000004,166.7744]
[null,"5кг",64.7125,57.982400000000005,53.8408]
["Юнис 2000 высокоадгезионный клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня, для кладки блоков из ячеистого бетона. Для внутренних и наружных работ. Толщина слоя от 3 до 12 мм.","25кг",232.5,208.32,193.44]
[null,"5кг",75,67.2,62.4]
["Юнис+ клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня на различные основания, в т. ч. по сложным и старым поверхностям. Для внутренних и наружных работ. Толщина слоя от 2 до 15 мм.","25кг",302.5,271.04,251.68]
[null,"5кг",93.75,84,78]
["Юнис Теплон штукатурка гипсовая для высококачественного оштукатуривания стен и потолков в помещениях различного назначения. Толщина слоя от 5 до 30 мм.","30кг",320.075,286.78720000000004,266.30240000000003]
["Юнис Бассейн клей для укладки керамической плитки в бассейнах и резервуарах с водой, на террасах и балконах, по сложным и старым поверхностям. Для внутренних и наружных работ.Толщина слоя от 2 до 6мм.","25кг",389.55,349.0368,324.1056]
["Юнис Гранит клей для укладки плит большого размера и веса из природного камня: гранит, мрамор, керамогранит и др. на различные основания, в т. ч. по сложным и старым поверхностям. Для внутренних и наружных работ. Толщина от 3 до 10 мм.","25кг",352.6,315.9296,293.3632]
["Юнис Слайд  шпатлевка гипсовая мелкофракционная безусадочная для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях под окраску и оклейку обоями. Толщина слоя от 0 до 3 мм.","25кг",350.725,314.2496,291.8032]
["Юнис \"Блик\" шпатлевка гипсовая мелкофракционная безусадочная толстослойная для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях под окраску и оклейку обоями. Толщина слоя от 0 до 8 мм.","25кг",336.25,301.28,279.76]
["Юнис Фасад шпатлевка цементная для финишного выравнивания наружных поверхностей и подготовки их под высококачественное окрашивание. Толщина слоя от 1 до 6 мм. Цвет белый           ","25кг",412.5,369.6,343.2]
["Юнис Фасад  Цвет серый","25кг",338.75,303.52,281.84]
["Юнис Силин Фасад    штукатурка цементная для высокачественного оштукатуривания фасадов зданий и выравнивания любых наружных поверхностей выше цокольной части. Толщина слоя от 10 до 30 мм.","25кг",261.075,233.92320000000004,217.2144]
["Юнис Крон мелкофракционная, финишная полимерная шпатлевка для внутренних работ. Обладает повышенной степенью белизны. Толщина слоя от 0 до 3 мм.(аналог Ветонита КР,ЛР+)","25кг",353.95,317.1392000000001,294.48640000000006]
["Юнис Горизонт стяжка для выравнивания и устройства прочного и ровного основания пола, а также для придания основанию требуемого уклона. Для внутренних и наружных работ.Толщ. слоя от 10 до50мм. ","25кг",187.3375,167.85440000000003,155.8648]

{"sheet":"отделка","index":12,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,37,0],[38,0,39,0],[5,1,5,3],[5,0,6,0],[31,0,31,7],[17,0,17,7],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[0,8,3,9],[32,0,35,0],[5,4,5,5],[12,0,13,0],[5,8,5,9],[5,6,5,7],[4,0,4,7],[3,0,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                Компания Технология Качества",{"$nulls":7},"Специальные цены"]
[]
["тел (495) 799-91-51, 649-45-11                                                                     www.techstroy-k.ru"]
[]
["Гипсокартон, профиль"]
["Наименование","Размеры, мм",null,null,"Цена, руб",null,"Мин., руб"]
[null,"Длина","Ширина","Толщ","м2","шт","м2","шт","м2","шт"]
["ГКЛ обычный Кнауф",2500,1200,9.5,77.9375,233.8125,69.83200000000001,209.49600000000004,64.84400000000001,194.532]
[null,2500,1200,12.5,85.525,256.575,76.6304,229.8912,71.15679999999999,213.47039999999998]
["ГКЛ влагостойкий Кнауф",2500,1200,9.5,119.0875,357.2625,106.70240000000003,320.10720000000003,99.08080000000001,297.24240000000003]
[null,2500,1200,12.5,120.2625,360.7875,107.75519999999999,323.2656,100.0584,300.1752]
["ГКЛ огнестойкий Кнауф",2500,1200,12.5,103.5,310.5,92.73600000000002,278.208,86.11200000000001,258.336]
["ГВЛ влагостойкий Кнауф",2500,1200,10,145.725,437.175,130.5696,391.70880000000005,121.2432,363.7296]
[null,2500,1200,12,169.2125,507.6375,151.61440000000002,454.8432000000001,140.78480000000002,422.35440000000006]
["Кнауф-Суперпол (элемент пола)",1500,500,20,396.8833333333334,297.6625,355.60746666666665,266.7056,330.2069333333333,247.6552]
["ПЛИТЫ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ Кнауф",667,500,80,517.2413793103449,172.5,463.448275862069,154.56,430.3448275862069,143.52]
["ПЛИТЫ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ Кнауф влагостойкая",667,500,80,660.007496251874,220.1125,591.3667166416792,197.22080000000003,549.1262368815592,183.1336]
["Профиль"]
["ПС2 50х50х0,6",3000,50,0.6,29.825,89.475,26.723200000000002,80.1696,24.814400000000003,74.4432]
["ПС3 65х50х0,6",3000,65,0.6,31.9625,95.8875,28.6384,85.9152,26.592799999999997,79.77839999999999]
["ПС4 75х50х0,6",3000,75,0.6,34.725,104.175,31.113600000000005,93.34080000000002,28.8912,86.67360000000001]
["ПС6 100х50х0,6",3000,100,0.6,39.825,119.475,35.68320000000001,107.04960000000001,33.1344,99.4032]
["ПН2 50х40х0,6",3000,50,0.6,23.8,71.4,21.3248,63.9744,19.8016,59.4048]
["ПН3 65х40х0,6",3000,65,0.6,28.3375,85.0125,25.390400000000003,76.17120000000001,23.576800000000002,70.7304]
["ПН4 75х40х0,6",3000,75,0.6,29.1875,87.5625,26.152,78.456,24.284000000000002,72.852]
["ПН6 100х40х0,6",3000,100,0.6,34.3,102.9,30.7328,92.1984,28.537599999999998,85.6128]
["ПП 60х27х0,6",3000,60,0.6,22.675,68.025,20.316800000000004,60.95040000000001,18.8656,56.5968]
["ПН 28х27х0,6",3000,28,0.6,13.725,41.175,12.297600000000001,36.8928,11.419199999999998,34.2576]
["ПМ 10/23 А,Б маячковый",3000,10,0.6,5.7625,17.2875,5.163200000000001,15.489600000000001,4.7944,14.3832]
["ПМ 6/23 А,Б маячковый",3000,6,0.6,4.3625,13.0875,3.9088000000000007,11.726400000000002,3.6296000000000004,10.888800000000002]
["ПУ 25х25 угловой",3000,25,0.4,6.125,18.375,5.488,16.464000000000002,5.096,15.288]
["Ленты, сетки"]
["Лента эластичная самоклеющаяся для профилей Дихстунгсбанд","30 м","30 мм",null,2.0795833333333333,62.3875,1.8633066666666667,55.8992,1.7302133333333332,51.9064]
[null,"30 м","50 мм",null,3.46125,103.8375,3.10128,93.0384,2.8797599999999997,86.3928]
[null,"30 м","70 мм",null,4.897083333333333,146.9125,4.387786666666667,131.6336,4.074373333333333,122.2312]
[null,"30 м","95 мм",null,6.617916666666668,198.5375,5.929653333333334,177.88960000000003,5.506106666666668,165.18320000000003]
["Серпянка самоклейка для швов","90 м","50 мм",null,0.55,49.5,0.4928,44.352000000000004,0.45760000000000006,41.184000000000005]
[null,"45 м","50 мм",null,0.5347222222222222,24.0625,0.47911111111111115,21.56,0.4448888888888889,20.02]
["Фасадная сетка стеклотканевая","50 м","1 м","2х2",7.801,390.05,6.989696000000001,349.48480000000006,6.490432000000001,324.52160000000003]
[null,"50 м","1 м","5х5",10.701,535.05,9.588096000000002,479.4048000000001,8.903232000000001,445.1616]
["Лента малярная (крепп скотч)","50 м","50 мм",null,1.98375,39.675,1.77744,35.5488,1.65048,33.0096]